Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции 
Панель стеновая полистирол бетонная толщиной 160 мм СТ 145-1907-05-ТОО-01-2014
«Пенопанель»

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология», 
Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Алматы (зона влажности — Сухая).

 нормативные температурный перепад, ° С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций. (табл. 2* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

[bookmark: _GoBack]Термическое сопротивление вдали от включения отдельного слоя Rсоп, м2 С°/Вт, ;     
где:
δi - толщина слоя, м;
λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2°С) (табл. 3* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)
[image: C:\Users\юзеро\Desktop\Безымянный.png]
[image: C:\Users\юзеро\Desktop\Безымянный2.png]
Рисунок 1 - Конструкция наружной стены


	№
	Наименование, плотность
	λ, Вт/(м·ºC)
	t, мм

	1
	Полистиролбетон, 700 кг/м³
	0.09
	30

	2
	Плиты пенополистирольные ПСБ-С, не более 18 кг/м³
	0.04
	100

	3
	Полистиролбетон, 700 кг/м³
	0.09
	30



Слой 1, Полистиролбетон : 

Слой 2, Плиты пенополистирольные: 

Слой 3, Полистиролбетон 
Сопротивления теплопередаче вдали от включения R0соп, м2° С/Вт, ограждающей конструкции определяют по формуле:



Термическое сопротивление включения
Сопротивления теплопередаче включения R0’, м2° С/Вт, ограждающей конструкции определяют по формуле:



где : - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2° С) (табл. 4* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)
Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2° С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, определяется как сумма термических сопротивлений отдельных слоев. 
Значение безразмерного параметра теплопроводного включения определяют по таблице 1:

По таблице 1 по интерполяции определяют значение φλ:

Коэффициент ki определяют по формуле:

Коэффициент теплотехнической однородности панели рассчитывают по формуле:
[image: ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче]

Приведенное сопротивление теплопередаче вычисляют по формуле:


Таблица 1-Определение коэффициента φ
[image: C:\Users\юзеро\Desktop\Безымянный.png]
Градусо - сутки отопительного периода (ГСОП) определяется по формуле:


где tВ=20 - расчетная температура внутреннего воздуха, ° С, принимается согласно ГОСТ 12.1.005-88* и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;
tот. пер. = -1,6 - средняя температура, ° С периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равно 8° С (табл. 1 СНиП Р.К. 2.04-01-2010).
Zот. пер= 168 - средняя продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С (табл. 1 СНиП Р.К. 2.04-01-2010).
Минимальное значение сопротивления теплопередачи:

 2,67 м2° С/Вт (табл. 1* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям определяют по формуле:

;
где: 
n=1 - коэффициент, принимаемый взависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. (табл. 3 СНиП Р.К. 2.04-03-2002)
tВ=20 - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88* и нормам проектирования соответствующих зданий.
tН= -21 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 
(табл. 1 СНиП Р.К. 2.04-01-2001).

- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2° С) (табл. 4* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)
	R0 = 2,75 ≥ R0ТР = 2,67
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.
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